250 200 150 100 50 0 Lifetime (yrs)

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Frequency

τ_{CH4} = 125 yrs f 2.0

1.5

1.0

0.5

CH_4 (ppm)

300 200 100 0 CFC-11 (ppt)

e

[CH_4] = 0.00283 [CFC-11] + 1.05

100 80 60 40 20 0

CFC-113 (ppt)

c

[CFC-113] = 0.213 [CFC-11] + 17.8

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Frequency

τ_{CFC-113} = 84 yrs d

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Frequency

τ_{N2O} = 104 yrs b 300

200

100

0

N_2O (ppb)

a

[N_2O] = 0.624 [CFC-11] + 150

Figure 5