99.9% N2O Scott Specialty Gases

FF-30132

( 1 9 9 0 )

1 2 2 9 p p m

FF-30500

( 2 0 0 0 )

2 3 4 7 p p m

FF-39460

( 2 0 0 0 )

1 6 2 4 p p m

ALM-38408 96.2 ppb (1993)

ALM-26738

172 ppb (1993)

ALM-26743

331 ppb (1993)

ALM-26737

360 ppb (1993)

CLM-30135

801 ppb (1993)

FA-1856

123.2 ppb (2000)

FA-1861

261.0 ppb (2000)

FA-1878

314.2 ppb (2000)

FF-30496

632.9 ppb (2000)

FF-30497

836.3 ppb (2000)

FF-30498a

242.5 ppb (2000)

FA-1865

288.0 ppb (2000)

FF-32812

290.9 ppb (2000)

FF-30505a

300.6 ppb (2000)

FA-1851

301.9 ppb (2000)

FF-30499a

312.9 ppb (2000)

FA-1850

315.7 ppb (2000)

FA-1843

331.1 ppb (2000)

FF-30512

333.8 ppb (2000)

FF-30501a

344.2 ppb (2000)

FF-30093

2.97 ppm (1990)

FF-30086

5.07 ppm (1990)

FA-2128

( 2 0 0 2 )

1 4 5 9 p p m

FA-2127

284. 2 ppb (2002)

FA-2137

292.2 ppb (2002)

FA-2139

314.3 ppb (2002)

leaking at tapered valve thread

FA-2130

10.5 ppm (2002)

FA-2132

15.1 ppm (2002)

FA-2205

315.1 ppb (2003)

FA-2207

332.7 ppb (2003)

FA-2208

357.0 ppb (2003)